IPv6 status

Standard "färdig" -- i stort sett

Dominerande operativ har stöd för ipv6

Adresstilldelning – RIPE etc

Licenser av nummer - inte ägande. LIR?

Testnätet 6bone avslutas

hierarkisk routing

IPv6 status

ipv6 hålls tillbaks av

ipv4 fungerar väl

NAT fungerar

Firewall-modell

Bristande säkerhet

Inga PI-nummer

Efterfrågan/Kunskap.

Inga killer apps

IPv6 status

# ipv4

130.238.6.14

130.238/16

# UU:s ip6 addr + prefix

2001:6b0:b::1

2001:6b0:b::/48

# 6bone prefix

3ffe:8230::/28

# total 660 pfx idagens ipv6-internet

2006-05-29

IPv6 status

Adress anatomi

Prefix 3 bitar agg global unicast

TLA 13 bitar Top Level Aggregation

RES 8 bitar reserv

NLA 24 bitar Next Level Aggregation

SLA 16 bitar Site Level Aggregation

Interface 64 bitar/Länknät(Subnät)

(Öppnar DoS problem?)

IPv6 status

SUNET

Native till NordUnet

Start med native med för “brickar”.

10% av lärsosätena har planer/testar ipv4 enl

undersökning 2005.

Lokal status nätanslutning: ftp-sunet och UU

BGP peering via tunnel med några länknät i Ospfv3

Nästan ingen trafik alls....

IPv6 status

DNS. (Lars-Owe?)

Lokal status servrar?

Robert Olsson

2006-05-29T16:33:09

Robert Olsson